검 사 및 시 험 계 획 서(ITP)

( 건         축 )

2002.  11.  .

노은(2)택지개발지구 6블럭 호반리젠시빌 신축공사

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은A - 01(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07.
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌신축공사												개정일자 : -
공 종 명		파 일 공 사 ( 유압직타 )					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감 리
1	자재반입		품 질	휨 강 도 축력휨강도 전 단 강 도	KS기준	제조회사별 300개마다		○		○			KSF 4306		시험성적서
			반 입	겉모양,치수	길 이 +0.3% 외지름 +5,-2㎜ 두 께 +8,-1㎜	반입시		○		○		○			자재검수요청서
				KS표시 / 제작일자	-
			보 관		2단 이하
2	시 항 타			지 지 력	-	2회/동당		○		○		○	표준시방서		시항타보고서 검측체크리스트 노은A-파일-01(0) 항타기록부
3	본 항 타		목심설치	종․횡 치 수	도 면	수 시
			천 공	천 공 깊 이	파일지지선 0.5M
				위 치 편 차	±75㎜이하 (기초보강없음)

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 01(0)
													제정일자 : 2002.11.07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		파 일 공 사 ( 유압직타 )					07/11		/		/		페 이 지 : 2 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
4	본 항 타		파일 타입	두부손상여부	쿠션재 사용 타격	수 시		○		○	○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-철콘-01(0) 항타기록부 설계자검토
				수 직 도	ℓ/50이하
				중 파	추 가 항 타 ( 기초 폭 확대 , 철근 1.5배 보강 )
				최종관입량	-
5	양 생		-	정재하시험	-	정재하 7회 동재하 7회		○		○				재하시험보고서
6	절단 및 두부정리		마감상태	두부정리선	버림Con`C 상단 50㎜ 강선 L=300㎜ 이상	1회 / 버림Con`C타설전		○		○
7	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은A - 02(0)
														제정일자 : 2002. 07. 11.
현 장 명		노은 9블럭 금성백조 아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		파 일 공 사 ( SIP 시공 )					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감 리
2	자재반입		품 질	휨 강 도 축력휨강도 전 단 강 도	KS기준	․제조회사별 ․300개마다		○		○			KSF 4306		시험성적서
			반 입	겉모양,치수	길 이 +0.3% 외지름 +5,-2㎜ 두 께 +8,-1㎜	반입시		○		○		○			자재검수요청서
				KS표시 / 제작일자	-
			보 관		2단 이하
3	시험천공			천공깊이 / 지지력	-	2회/동당		○		○		○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-파일-02(0) 항타기록부
4	본 항 타		목심설치	종․횡 치 수	도 면	수 시
			천 공	천 공 깊 이	파일지지선 0.5M
				위 치 편 차	±75㎜이하 (기초보강없음)

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 02(0)
													제정일자 : 2002. 11. 07.
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		파 일 공 사 ( SIP 시공 )					07/11		/		/		페 이 지 : 2 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
4	본 항 타		파일 타입	두부손상여부	쿠션재 사용 타격	수 시		○		○	○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-파일-02(0) 항타기록부
				수 직 도	ℓ/50이하
				중 파	추 가 항 타 ( 기초 폭 확대 , 철근 1.5배 보강 )
				고정액 충진	-
5	양 생		-	정재하시험	-	정재하 1회/동당 동재하 2회/동당		○		○				재하시험보고서
6	절단 및 두부정리		마감상태	두부정리선	버림Con`C 상단 50㎜ 강선 L=300㎜ 이상	1회 / 버림Con`C타설전		○		○
7	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 03(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07.
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		거 푸 집 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		거푸집․부속자재	재질규격 및 수량	-	입고시마다		○		○						유로폼 코팅합판
2	거푸집조립 및 설치		먹매김	치 수 확 인	도 면 / 시방서	1회/매층		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-철콘-03(0) 노은A-철콘-04(0)	벽체 SLAB
			기둥, 보, 벽 바닥, 발코니, 개구부, 동바리 옹벽 내부,계단	수직․수평도
				이음부수밀도
				개 구 부
				멍 에 ,장 선
				동 바 리, 폼타이 간격
			완 료	청 소 상 태
3	해 체		존치기간	비파괴시험 (테스트햄머)	시방서	존치기간전 해체시		○		○			표준시방서		관리시험성적서

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 04(0)
													제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		철 근 공 사					07/11		/		/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	반 입		종별 규격 / 품 질	인장강도 항 복 점 연 신 율 굽 힘 성	KS 기준	․제조회사별 ․규격별 ․300 TON		○		○	○	KSD 3504 표준시방서		시험성적서 자재검수요청서
			보 관		시방서	반입시
2	철 근 배 근		가 공 상 태	형상․치수․수량	가공도 / 도 면 / 시 방 서	2회/매층		○		○	○	가공도 / 도 면 / 표준시방서		검측체크리스트 노은A-철콘-01(0) 노은A-철콘-02(0) 노은A-철콘-03(0)	기초 벽체 SLAB
			기 초․기 둥 벽 체․ 슬 랩 보 ․개 구 부 매설물 주위	위치․ 규격․ 간격 이음 / 정착길이 보강근 위치 / 규격 / 수량, 스 페 이 서․ 결 속 상 태․ 피복 유지상태 등 철근배근/청소상태
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 05(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		콘크리트타설					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	타설전 점검		철근,형틀	형틀청소상태 철 근 조 립 유 지 상 태	시 방 서	1회 / 매층타설전		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-철콘-01(0) 노은A-철콘-03(0)	기초 SLAB
2	타 설		레미콘반입	규격,제조원, 반입시간	25℃이상: 1.5시간 25℃미만:2시간이내	수 시		○		○	○		KS4009등 표준시방서		송 장
			품 질	슬럼프 공기량 염화물함유량	기준±2.5㎝ 4.5% ±1.5% 0.3㎏/㎥ 이하	1회 / 업체별․규격별 150㎥마다		○		○	○				콘크리트관리대장
				압 축 강 도 (7일․28일)	시 방 서			○		○	○
			다지기	다짐간격 진동기사용	60㎝이내 규칙적주기사용	수 시		○		○			표준시방서
3	완 료		양 생	습윤상태유지	시 방 서	매타설 후				○			표준시방서

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 06(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		조 적 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		콘크리트벽돌	흡 수 율 압 축 강 도 치 수	20%이하 80㎏/㎠이상 +3, -2㎜	1 회 / 100,000매		○		○	○		KSF4004		시험성적서 자재검수요청서
2	시 공		바 탕	요철부 처리	도 면 / 시 방 서	1 회/ 10개층완료시		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-조적-01(0)
			먹 매 김	개구부 위치,폭 방수턱․마감선 신축줄눈
			쌓 기	인 방 설 치 수 직 도 일일 쌓기량 벽 돌 앙 카 줄눈의 나비
			공간쌓기	공간폭․긴결철선
			설비배관주위	홈벽돌 사용
			몰탈사춤	창호․문틀․ 줄눈․배관주위
			단 열 재	규격․시공상태
3	완 료		보 양	보양상태

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은A - 07(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		방수공사(액체방수)					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감 리
1	자재반입		시멘트방수제	흡수비,응결시간 안정성,강도비	KS기준	제조회사별 제품규격별		○		○		○	KSF2451 표준시방서		시험성적서 자재검수요청서
			도막방수제	인장성능,인열성능 열화처리후인열성능 신축성능									KSF3211
													-
			보관	-	시 방 서
2	시 공		바탕면	건조상태 물흘림경사/평활도 결손부 처리 스리브 주위	시 방 서	1 회/ 10개층완료시 (APT) 매 층 (부대시설)		○		○		○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-방수-01(0) 노은A-방수-02(0)
			시공횟수 (C종)	방수용액침투 방수시멘트풀칠 보호몰탈 특수부분 처리
				코너부도막방수
			담수시험	누수확인 (화장실, 세탁실)
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 08(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		방수공사(SHEET방수)					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재선정		반 입	인 장 강 도 신 장 율	KS기준	제조회사별		○		○	○		KSF4912		시험성적서 자재검수요청서
2	시 공		바탕처리	바탕면 상태	시방서	1회/완료시		○		○	○		표준시방서 특기시방서		검측체크리스트 노은A-방수-03(0)
			SHEET접착	겹침 / 이음	표준시방․특기시방
				접 합 부	시일재 주입봉합
				치 켜 올 림	0.6～1M높이
			방 수 층 보호누름	콘크리트 타설	#8 와이어메쉬 삽입 무근 콘크리트 구배 : 1 / 100
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 09(0)
													제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		창호공사(목재․AL․HI-SASH)					07/11		/		/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		목 창 호	함 수 율 치수(허용오차) 목재건조상태	A종 : 15%이하 ±2m/m 뒤틀림, 옹이가 없을것	제품 500개당		○		○	○	KSF 3108 KSF 3109		시험성적서 자재검수요청서
												KSD7038, 7039,6759 KSF 5602
			AL창호․ HI-SASH창호	치수/겉모양 인 장 강 도 충 격 강 도	KS 기준	제조회사별
												-
			보 관	흠집, 파손 오염주의 보양포장	시방서	-
2	시 공		시험시공 (문짝)	수직․수평 뒤 틀 림 여닫음상태	도면 /시방서	1 회 / 5개층완료시		○		○	○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-창호-01(0) 노은A-창호-02(0)
			문 틀 설 치	수직․수평도 고 정 철 물
			보 양	밑틀․선틀
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 10(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		타 일 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		타 일	뒤 틀 림 균 열 흡 수 율	KS기준	제조회사별 5000상자마다		○		○	○		KSL 1001 표준시방서		시험성적서
2	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 11(0)
													제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		미 장 공 사					07/11		/		/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		시 멘 트	당해 KS 규정종목	KS 기준	․제조일로부터 3개월 경과되어 재질변화인정될때 ․300Ton마다		○		○	○	KSL 5201 KSF 4527		시험성적서 자재검수요청서
						고객대리인 요구시
			골 재
			황동논스립			제조회사별
2	시 공		계 단 실	바탕면(모체) 결손부 처리 배 합 비 바 름 횟 수 구배․정밀도 균 열․들 뜸 요철․평활도 방 치 기 간 물 축 임	시 방 서	1 회 / 10개층완료시		○		○	○	표준시방서		검측체크리스트 노은A-미장-01(0) 노은A-미장-02(0) 노은A-미장-03(0) 노은A-미장-04(0)
			기포 폴
			방 바 닥
			인 조 석
			양 생
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 12(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		단 열 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		단 열 재	열전도율 밀도 연소성	KS기준	․시공면적 5000m2 ․5000매마다		○		○	○		KS 기준 표준시방서		시험성적서 자재검수요청서
			판상단열재	두께,밀도,열전도율,휨파괴하중,흡수율,난연성능,흡수에따른길이변화	KS기준	․시공면적 5000m2 ․5000매마다
2	시 공		암 면 뿜 칠	배합계획 뿜칠두께 보양상태		1 회 / 동 별 1회/ 10개층마다		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-단열-01(0) 노은A-단열-02(0)
			벽 체 합 지	수직도 접착재바름간격 마감상태
			보 양
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 13(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		잡 철 물 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		발코니 난간 계 단 H/R	치 수 색 상 형 태 간 살 간 격 두 께	도 면	반 입 시		○		○	○		표준시방서		자재검수요청서
			방화문	KS규정종목	KS기준 및 관련법규	제조회사별		○		○	○		KSF 2268 및 관련법규		시험성적서 자재검수요청서
2	시 공		난간대 / 핸드레일	난 간 높 이 용 접 상 태 설치안목치수 수직/수평도	도 면 / 시 방 서	1회/ 5개층완료시 1회/ 10개층완료시		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-잡공-01(0) 노은A-잡공-02(0)
			방화문틀	설 치 기 준 고 정 상 태
			보 양	레일 / 전체
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 15(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		수 장 공 사(1)					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		석고보드	휨파괴하중(건조,습윤),내박리시험,표면흡수율,전흡수율	KS 기준	제조회사별 5000매 마다		○		○	○		KSF 2263, 3504,3512		시험성적서 자재검수요청서
			보 관	받 침 목 덮 개 설 치
2	시 공		천 정	천정틀설치간격 수직․수평도 반 자 높 이 평 활 도 마 감 상 태	도면 /시방서	1회 / 10개층 완료시		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-수장-01(0)
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 16(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		수 장 공 사(2)					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		석면시멘트판	당해 KS규정 종목	KS 기준	제조회사별		○		○	○		KSF 3197		시험성적서 자재검수요청서
			합성수지바닥재										KSM 3506, 3507,3802
			비닐장판										KSM 3506, 3507,3802
2	시 공		경 량 철 골 천 정 틀	개구부 보강 간격(인서트,찬넬) 천정면 수평도 갓둘레 마감상태	도 면 / 시 방 서	1 회 / 동 별		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-수장-04(0) 노은A-수장-05(0) 노은A-수장-06(0)
			디럭스 타일	바 탕 면 취약부 보강 접착제바름상태 바닥 수평도 들 뜸
			장판깔기	마 름 질 깔 기 상 태

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 16(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		수 장 공 사(2)					07/11		/			/		페 이 지 : 2 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
3	시 공		마룻널깔기	바 탕 면 바닥 수평도 고 정 상 태	특기시방서	1 회 / 동 별		○		○	○		KS 기준 표준시방서		검측체크리스트 노은A-수장-02(0) 노은A-수장-03(0)
			보 양	오 염 방 지 출 입 통 제	시 방 서
4	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 17(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		지 붕 공 사(1)					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재반입		아스팔트 싱글 (바탕프라이머)	제품의단위중량 심재의단위중량 심재에대한아스팔트침투율	KS 기준	제조회사별		○		○	○		KSF 4901, 4906		시험성적서 자재검수요청서
2	시 공		시 공 법 굽도리판설치 철제 처마 거멀띠 설치 싱글이음 보 양	바 탕 면 처 마 띠 접 합 부 겹 침 못 박 기	표 준 시 방 서	1 회 / 동 별		○		○	○		표준시방서		검측체크리스트 노은A-지붕-01(0)
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 18(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07.
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		완 성 검 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사 / 시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	완성 검사		외 벽	창 틀 주 변 사 선 균 열	육안검사	각 세대별				○	○				완성검사 체크리스트
			세대현관문	도어체크 작동 상태 실 린 더 작동 상태 현 관 문 개 폐 상태
			창 호	목 문 틀 개폐상태 PVC 창 개폐상태
2	준공청소

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 19(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		차 음 재 공 사					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재선정		층간차음재	겉보기밀도 흡수율 열전도율 스프링정수 스프링경도	-	제조회사별 (자재선정시)		○		○	○		KSM 3014 KSL 9016 KSM 6604 KSM 6660		시험성적서 자재승인요청서
	자재반입			규격, 외관	-	반입시		○		○	○		-		자재검수요청서
2	시 공		세 대 내 부 (침실,거실, 주방)	바 탕 면 평 활 도 벽체절연재설치 접합부처리 바닥매설재	시 방 서	1 회 / 10개층 완료시		○		○	○		특기시방서		검측체크리스트 노은A-차음재-01(0)
			보 양	-
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 20(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		지붕공사(2)					07/11		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재선정		․C형강/ 플레이트 ․동판 ․금속기와	당해 KS규정종목	-	제조회사별 (자재선정시)		○		○	○		KSD 3555 KSD 5201 KSD 6711		시험성적서 자재승인요청서
	자재반입			규격, 외관	-	반입시		○		○	○		-		자재검수요청서
2	시 공		동별옥상 -지붕	․트러스 조립 -베이스PL. -부재간연결 -설치규격 -녹막이도장 ․기와 바탕각재설치 ․기와고정 ․용마루/ 후레싱설치	시 방 서	1 회 / 동별 완료시		○		○	○		특기시방서		검측체크리스트 노은A-지붕-02(0)
			보 양	-
3	완 료

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토			승 인		문서번호 : ITP - 노은A - 21(0)
														제정일자 : 2021. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		단열공사(3)					11/07		/			/		페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감 리
1	자재선정		․단열재 ․바탕바름재 ․마무리용 바름재 ․메쉬	당해 KS규정종목	KS 기준	제조회사별 (자재선정시)		○		○	○		KSM 3808 KSF 4716 KSF 4715		시험성적서 자재승인요청서
	자재반입			규격, 외관	-	반입시		○		○	○		-		자재검수요청서
2	시 공		동별 외단열 (드라이비트 토탈시스템)	․바탕면상태 ․단열재의정밀 시공 ․메쉬시공상태 ․바탕바름재 ․마무리바름재	시 방 서	1 회 / 동별 완료시		○		○	○		특기시방서		검측체크리스트 노은A-단열-03(0)
			보 양	-
3	완 료

검 사 및 시 험 계 획 서(ITP)

( 토         목 )

2002.  11.  07.

노은(2) 6블럭 호반리젠시빌아파트 신축공사

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 01(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		토 공					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
1	표토제거			표토제거 두께	T = 15㎝	시공시마다		○		○			시 방 서
2	토공규준틀			규준틀설치간격	직선부 20M	공사착수시		○		○			시 방 서
3	흙 깍 기			흙깍기면 마무 리 상태	흙깍기면 허용시공오차	각위치마다		○		○			시 방 서
					노 상:±3㎝
					암 반:±3㎝-15㎝
					토사비탈면:±10㎝
					풍화암비탈면:±20㎝
					발파암비탈면:±30㎝
4	터 파 기		마무리면상태	계획고및 치수	실측	각위치마다		○		○		○	도 면		검측체크리스트 노은C-토공-01(0)
5	흙막이공사			계측관리	실측	각위치마다				○
6	되 메우기		다 짐 정 도	입도분포가 좋 은사질토	층두께:20～30㎝	각위치마다		○		○			시 방 서
					노상규정에의거다짐
7	풍화암선확인		풍 화 암	암반선확인측량	실측	암반선돌출시		○		○			시 방 서
8	사 토 운 반		사 토 장	사토장확보	사토장 관계법규에 의 한 규제조항 승인	터파기시		○		○		○			사토 계획서
				세륜시설및비 산먼지방지대책
9	법면보호공		법 면	법면기울기의 적정상태	흙깍기 기울기 1:1.5～1:2	각위치마다		○		○			시 방 서
					건물터파기 1:0.3～1:0.5

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 02(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		구조물공(옹벽공, 공동구)					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
1	터 파 기		터파기계획고	계획고및치수	각위치별계획고및위치 에맞게시공	각위치마다		○		○		○	설계도면		검측체크리스트 노은C-구조물-01(0) 노은C-구조물-04(0)	- 옹 벽 - 공동구
					거푸집설치여유폭:50㎝
2	기초지반 지지력		지지력조사	평판재하시험	구조검토서	각위치마다		○		○		○	설계도면		지내력TEST결과보고서
3	거 푸 집		거푸집표면및구조물의치수	구조물의 치수 와 일치여부	치수:설계도면대로	각위치마다		○		○		○	시 방 서
				거푸집존치기간	시 방 서
								○		○
				사용횟수	벽체 : 3회 기초 : 6회			○		○
4	동 바 리		거푸집지지 상 태	솟 음 량 기 둥 간 격 띠 장 간 격 장 선 간 격	지간1m당 1㎜솟음 도리방향1.5-1.8M 보 방 향1.2-1.5M 1.5M이하 1.5M이하	각위치마다		○		○			시 방 서

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인		문서번호 : ITP - 노은C - 02(0)
													제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사											개정일자 : -
공 종 명		구조물공(옹벽공, 공동구)					07/11		/		/		페 이 지 : 2 / 2
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분				관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사	감리
5	철 근 조 립		콘크리트와의 부착성 여부 와 이음간격	철근의 이물질 부착여부	유류, 도료, 흙등 유 해한 물질	각위치마다 ․기초 1회 ․구체 1회		○		○	○	시 방 서 설계도면		검측체크리스트 노은C-구조물-02(0) 노은C-구조물-03(0) 노은C-구조물-05(0) 노은C-구조물-06(0)	옹벽 기초 옹벽 구체 공동구기초 공동구측벽및상판
				철근의 간격	설계도면
				철근의 규격	설계도면
				철 근 이 음	설계도면
6	콘크리트 타 설		타설전 시험	염분함유여부	염분함유량:0.04%이하	150㎥마다				○	○	시 방 서		CON、C관리 시험성적서
				슬럼프 시험	슬럼프:8㎝～15㎝±2.5㎝
				공기량함유율	공기량함유율:4.5%±1.5%
				타설전까지 시간	운반시간포함:1시간30분이내
			타설후 시험	압축강도	설계기준강도	1조/150㎥
										○	○
			선 정 시 험		시 방 서	1회/자재승인시				○	○	시 방 서		공인기관시험 성적서로대치

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 03(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		배수공(오수, 우수공)					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
1	터 파 기		계획고 및 치수	LEVEL 및 바닥상태	설계도면	각위치마다		○		○		○	설계도면		검측체크리스트 노은C-배수-01(0)
2	되 메우기		다 짐	다 짐 상 태	노상규정에 의거다짐	각위치마다		○		○			시 방 서
3	배수관부설		관접합 상태 및 위치, 연장, 규격	관리시험:CCTV촬영 :수밀시험	설계도면	각위치마다		○		○		○	설계도면		검측체크리스트 노은C-배수-02(0)
4	CON、C측구		계획고,위치, 규격		설계도면	각위치마다		○		○		○	설계도면		검측체크리스트 노은C-배수-04(0) 노은C-배수-05(0)	L형 측구 U형 측구
5	맨홀		규격,배수관연결	설치규격	설계도면	각위치마다		○		○		○	설계도면		검측체크리스트 노은C-배수-03(0)

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 04(0)
														제정일자 : 2002. 07. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		포 장 공					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 4
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
1	동상방지층 및 선택층		재료의 품질 포설 및 다짐	포 설 두 께	T = 30㎝	500㎥마다		○		○		○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-03(0)
				포 설 폭	설계두께의±10%이내
				선 정 시 험	공인기관에 의뢰	1회
				관리시험:입도 (통과중량백분율%)	80㎜:100% 50㎜:0% 40㎜:70-100% 19㎜:50-90% NO 4 :30-65% NO 8 :20-55% NO 40 :5-25% NO 200 :2-10%	골재원마다 재질변화시
					현장밀도 95%	500㎥마다
				#200체	15%이하	500㎥마다
				다 짐	최대밀도 95%	500㎥마다

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 04(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		포 장 공					07/11		/		/			페 이 지 : 2 / 4
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
2	보 조 기 층		재료의 품질 포설 및 다짐	포 설 두 께	T = 20㎝			○		○		○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-03(0)
				포 설 폭	설계두께의±10%이내
				선 정 시 험	공인기관에 의뢰	1회		○		○
				관리시험:입도 (통과중량백분율%)	80㎜ : 100% 50㎜ : 0% 40㎜ : 70-100% 19㎜ : 50- 90% NO 4 : 30-65% NO 8 : 20-55% NO 40 : 2-25% NO 200 : 2-10%	골재원마다 재질변화시
					현장밀도 : 95%	500㎡마다
				#200체	#200체 : 15%이하	500㎡마다		○		○
				다 짐	최대밀도 : 95%	500㎡마다		○		○
3	프라임코팅		사 용 재 료	종 류 사 용 량 존 치 기 간	RSC-3 1㎡당 0.8ℓ 48시간	각위치마다		○		○		○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-04(0)

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 04(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		포 장 공					07/11		/		/			페 이 지 : 3 / 4
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
4	택 코 팅		사 용 재 료	종 류 사 용 량 존 치 기 간	RSC-4 1㎡당 0.3ℓ 표층포설전까지	각위치마다		○		○		○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-04(0)
5	아스콘포장											○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-05(0)
			포 설 두 께		표층 T = 5㎝ 기층 T = 10㎝	포설시마다		○		○
			포 설 온 도		1차 다짐 온도:110=140℃ 2차 다짐 온도:70 - 90℃ 마무리다짐온도: 60℃	운반차마다		○		○
			다 짐 회 수		1차다짐 : 4회 2차다짐 : 10회 3차다짐 : 4회	포설시마다		○		○
			관 리 시 험	밀 도 단 위 중 량	96% 이상 표층:2.32TON / ㎥ 기층:2.30TON / ㎥	10a당		○		○

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 04(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은(2)6블럭호반리젠시빌아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		포 장 공					07/11		/		/			페 이 지 : 4 / 4
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
5	아스콘포장		장 비 조 합		장비조합:포셜:휘니셔(3.0m) 1차다짐:메케덤로울러 (8-12TON) 2차다짐:타이어로울러 ( 8-15TON) 3차다짐:텐덤로울러 (10-14TON)	포설시마다		○		○			시 방 서

검사 및 시험계획서(ITP)							작 성		검 토		승 인			문서번호 : ITP - 노은C - 05(0)
														제정일자 : 2002. 11. 07
현 장 명		노은 9블럭 금성백조 아파트 신축공사												개정일자 : -
공 종 명		포 장 공					07/11		/		/			페 이 지 : 1 / 1
순번	공정/작업		관 리 항 목	공정관리				수행구분					관련문서		관련기록	비 고
				검사/시험항목	기 준	빈도/주기		협력사		시공사		감리
1	차 선 도 색			도 로 색 상	황 색 백 색	1회		○		○		○	시 방 서		검측체크리스트 노은C-포장-06(0)
				차선도색위치	도면상위치 및 폭

검 사 및 시 험 계 획 서(ITP)

( 기         계 )

2002.  11.  07.

노은(2) 6블럭 호반리젠시빌 아파트 신축공사