기계작업별 Checklist	인력운반	CL-안전-224

	기계설비 설명	운반작업은 생산활동에 수반되는 필수 행위로 공정 시간의 80-90%가 운반에 소요되며, 노동으로 인한 재해의 85%, 전체 재해의 30%가 운반작업에서 발생된다.
	유해위험요인	- 과도한 힘을 요하기 때문에 불안정한 자세에서는 직업성 요통 등 근골격계질환이 생길 가능성이 크다. - 운반 중 미끄러지거나 걸려 넘어져 상해를 입을 위험이 있다.
	법적요구사항	- 해당 없음.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	운반경로의 바닥상태는 미끄럽지 않도록 조치하였는가?
2	걸려 넘어질 위험이 있는 물체는 제거하였는가?
3	운반경로는 운반에 충분한 폭과 너비가 확보되어 있는가?
4	운반경로가 어두운 경우, 손전등이나 헤드램프 등을 활용하는가?
5	허리가 굽어지지 않게 무릎을 굽혀 물건을 들어 올리는가?
6	작업자는 물건을 최대한 몸에 밀착하여 운반하고 있는가?
7	물건의 무게가 25kg보다 무거울 경우 2인 이상이 협력하여 운반하는가?
8	물건에 의해 시야가 가려지지는 않는가?
9	무거운 물건을 어깨보다 높은 곳에 쌓지는 않는가?
10	작업 중에는 바닥이 미끄럽지 않은 신발을 착용하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해